和顺院区中、西药房、康复治疗室改造

工程清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 砌块墙 | 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:120mm 3.砌块品种、规格、强度等级:MU10加气混凝土砌块4.勾缝要求:不勾缝 5.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 | m3 | 1.728 |  |  | 　 |
| 轻钢龙骨隔墙 | 1.新建轻钢龙骨石膏板隔墙2.满足规范及设计要求 | m2 | 35.6 |  |  | 　 |
| 抹灰面油漆（内墙1） | 1.2厚面层耐水腻子分遍刮平2.墙面刷两道白色无机涂料两遍 | m2 | 71.2 |  |  | 　 |
| 砖砌体拆除 | 1.人工拆除原有墙体2.运距综合考虑 | m3 | 12.26 |  |  | 　 |
| 药窗 | 1.钢化玻璃1.2厚2.满足设计及规范要求 | m2 | 3.2 |  |  | 　 |
| 木门 | 1.1000\*2000mm2.满足设计及规范要求 | m2 | 2.42 |  |  | 　 |
| 钢质防火门 | 1.钢质防火门 双扇(甲级)2.特殊五金安装 闭门器安装3.钢质防火门安装  | m2 | 3.52 |  |  | 　 |
| 洗手盆 | 包感应水龙头 | 套 | 1 |  |  | 　 |
| 单排钢脚手架 | 　 | m2 | 760 |  |  | 　 |
| 满堂脚手架 | 　 | m2 | 246.52 |  |  | 　 |
| 砖砌体拆除 | 1.人工拆除原有墙体及修复 | m3 | 6.52 |  |  |  |
| 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 药窗 | 1.钢化玻璃1.2厚2.满足设计及规范要求 | m2 | 3.2 |  |  |  |
| 铺地胶 | 1.基层面涂PVC地板粘合剂2.2mm医用防菌PVC胶地板胶 | m2 | 47.21 |  |  |  |
| 洗手盆安装 | 包括感应水龙头 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  | 　 |