|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：和顺院区部分区域改造工程 | | | | 标段： | | | 第 1 页 共 1 页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量 单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 1 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷  2.规格、类型:坐式大便器 3.含角阀、连体水箱、金属  软管及相关配件等  4.具体详见设计图纸 | | 组 | 2 | |  |  |  |
| 2 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内  2.介质:污水、废水  3.材质、规格:UPVC塑料排 水管DN100  4.连接形式:粘接  5.压力试验及吹、洗设计要 求:灌水试验 | | m | 4 | |  |  |  |
| 3 | 011102003001 | 块料楼地面( HT01) | 1.300\*300防滑地砖  2.20厚 1:3干硬性砂浆找平 | | m2 | 1 | |  |  |  |
| 4 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.25厚芝麻灰花岗岩门槛石 2.25厚 1:3干硬性水泥砂浆 找平 | | m2 | 3.5 | |  |  |  |
| 5 | 010501006001 | 混凝土地面 | 1.混凝土强度等级:C30商品 混凝土  2.首层地面恢复浇筑 | | m3 | 4 | |  |  |  |
| 6 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.600\*600地砖  2.20厚 1:3干硬性砂浆找平 | | m2 | 59 | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 合 计 | | | | | | | | |  |  |



 