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报名须知
贵公司代表：
一、请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱（邮箱地址：nfqyzcb@163.com）给招标采购办公室审核，以便做好评审/调研前的准备工作。
二、收到报名成功通知后，请准备报价文件（按第二部分《材料基本目录》进行编制，不需要密封），一正五副纸质版的报价文件请递交至南方医科大学第七附属医院全科医学楼四楼413室。
1.提交报价文件截止时间、评审/调研时间：2026年9月18日9时30分（时间如有更改将另行通知）
2.报价文件邮寄要求：本项目支持通过快递邮寄方式递交报价文件，具体邮寄信息如下：
邮寄地址：广东省佛山市南海区里水镇里官路28号南方医科大学第七附属医院全科医学楼三楼318室
收件人：梁老师
联系电话：0757-85631665
三、评审/调研地点：南方医科大学第七附属医院全科医学楼四楼413室。
四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价。
[bookmark: _GoBack]五、联系方式
联系人：梁老师       
联系电话：0757-85631665  
邮箱地址：nfqyzcb@163.com
贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。
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第1部分  采购需求
采 购 需 求
项目名称：数智化健康管理服务平台服务器采购项目（第二次）
项目编号：NFQYSCDY2026003
1、 项目概况
为推动医疗健康数智化转型，建设高水平智慧医院，赋能公立医院高质量发展，佛山市卫生健康局启动公立医院改革与高质量发展示范智慧医院和数据集项目申报和遴选。我院积极响应，申报“数智化健康管理服务平台”项目。
	序号
	品目名称
	采购标的
	数量
（单位）
	技术规格、参数及要求
	预算单价（元）
	预算总价（元）
	是否允许进口产品

	1
	服务器
	算力服务器
	1台
	详见技术要求
	545,000.00
	545,000.00
	否



二、供应商资格条件
1.供应商应为具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织。
2.供应商提供在近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明。
3.本项目不接受联合体报价。
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价。
5.供应商须为广东政府采购智慧云平台供应商库内成员，具有服务器品目供应资质。
三、技术商务要求。
（1） 技术要求
说明：1.打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致报价无效。2.打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效报价条款。
1.技术参数及配置要求
	参数性质
	序号
	指标项
	指标要求

	★
	1 
	服务器类型
	4U 机架式双路 GPU 服务器，支持双路 CPU 架构，支持不少于 4 张双宽 GPU 加速卡安装。

	★
	2 
	处理器
	配置≥ 2 颗 x86 架构服务器处理器；单颗处理器核心数≥52 核，基础主频≥2.0GHz，最大睿频≥3.8GHz，三级缓存≥105MB，单颗功耗≤350W。

	★
	3 
	内存
	配置≥256GB DDR5 ECC内存，支持后续扩展；单条容量≥64GB，内存速率≥4800MT/s。

	★
	4 
	GPU加速卡
	配置不少于 1 张数据中心级 GPU 加速卡；单卡显存容量≥141GB，显存类型为 HBM3e 或同等级以上高带宽显存，单卡显存带宽≥4.8TB/s；支持 AI 训练、推理、大模型推理、科学计算及高性能并行计算场景。单卡应支持 FP64、FP32、TF32、BF16、FP16、FP8、INT8 等主流计算精度；单卡 FP64 双精度算力≥30 TFLOPS，FP32 单精度算力≥60 TFLOPS，TF32 张量算力≥830 TFLOPS，BF16/FP16 张量算力≥1,670 TFLOPS，FP8 张量算力≥3,300 TFLOPS，INT8 张量算力≥3,300 TOPS。

	▲
	5 
	系统盘
	配置不少于 2 块企业级 SSD，单块容量≥480GB，接口类型为 SATA 或更高规格；支持作为系统盘使用，并支持 RAID 保护。

	▲
	6 
	数据盘
	配置不少于 3 块企业级大容量机械硬盘，单块容量≥16TB，转速≥7200RPM，接口类型为 SATA 或同等级别；适用于大容量数据存储。

	▲
	7 
	缓存盘
	配置不少于 1 块数据中心级 NVMe SSD，容量≥4TB，接口规格为 M.2 或同等级别，支持高速数据读写。

	▲
	8 
	RAID控制器
	配置独立硬件 RAID 控制器，支持 RAID 0/1/5/6/10 等常用模式；缓存容量≥4GB，并具备掉电保护能力。

	▲
	9 
	网络接口
	配置不少于 1 张双口 10Gb SFP+ 光口网卡，支持高速网络接入与链路冗余。

	
	10 
	管理接口
	配置不少于 2 个千兆以太网接口，并配置不少于 1 个独立远程管理接口；支持远程开关机、硬件状态监控、故障告警和远程维护。

	▲
	11 
	电源
	配置 1+1 冗余电源，单电源功率≥2400W，支持热插拔，满足整机满配运行供电需求。

	
	12 
	散热系统
	具备适配高功耗 CPU 与 GPU 的服务器级散热设计，支持长时间高负载稳定运行。

	
	13 
	扩展能力
	服务器应支持不少于 4 张双宽 GPU 扩展能力，并具备充足 PCIe 扩展插槽、硬盘扩展空间及散热冗余设计。

	
	14 
	兼容性
	支持主流 Linux 服务器操作系统，支持 CUDA/OpenCL/AI 训练框架及常见高性能计算软件环境部署。

	▲
	15 
	可靠性
	关键部件应支持服务器级稳定性设计，电源、风扇、硬盘等部件具备故障告警能力；支持 7×24 小时连续运行。

	▲
	16 
	其他要求
	配套集群系统，集群系统提供在线管理手册；提供计算软件安装、调试、规划机器布局、网络等。

	★
	17 
	主要配置
	服务器配置:
	序号
	品名
	数量

	1
	算力服务器主机
	1台




	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。





（二）商务要求
1.报价要求：
1.1报价方式为广东省佛山市目的地交付价。
1.2投标报价指投标人为完成本项目所收取的全部费用，包含但不限于以下费用：软硬件采购、实施费用、软硬件的安装和调试费、服务费、验收费用、服务人员的工资、交通费、福利、加班费、节假日补贴、员工的社会保险费用（包括养老、医疗、工伤、生育险和失业保险、其费用必须符合现行佛山市政府最新的相关规定）、人身意外商业保险费、人员培训费、质保期售后服务费、利润、税金、技术和售后服务费及不可预见费等完成本项目内容所需的一切费用。
1.3报价不得高于本项目的预算金额、分项预算单价及分项预算总价，否则视为无效报价，作无效投标处理。
2.交货期及交货地点
2.1交货期：合同签订生效之日起 30 个日历天内，供货（即将货物运至采购人指定地点）、经采购人初步验收合格、安装、调试，使货物达到可交付采购人使用并进行系统验收状态。
2.2交货地点：采购人指定地点（佛山市南海区里水镇范围内）。
3.付款方式：
3.1分两期支付
3.1.1第一期：合同签订生效，成交人运送货物到采购人指定地点、完成设备安装调试和软件环境部署，经采购人验收合格后，采购人于45天内以银行转账方式向成交人支付合同总额的95%。
3.1.2 第二期：项目验收合格满三年，成交人完成合同约定的售后服务后向采购人提出付款申请，经采购人验收合格后，45天内以银行转账方式向成交人支付合同金额的5%。    
3.2成交人凭以下文件资料申请支付合同款：
3.2.1合同复印件；
3.2.2验收合格报告；
3.2.3成交人开具的有效发票。
4.质量要求
4.1成交人提供的原厂货物的生产日期必须是至投标截止之日12个月内的全新合格产品。项目质量控制标准：本项目要求严格按照国家有关设备安装及验收规范、技术标准进行安装施工，符合国家颁发的有关质量验评标准，质量等级为合格。
4.2成交人提供的货物不得侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
4.3因成交人的操作系统程序存在漏洞导致的信息安全风险，成交人应承诺终身免费升级修补，并对系统里的一切内容负有保密的义务。一旦内容泄密，经采购人查实是成交人的责任时，采购人将追究成交人的法律责任。
4.4成交人未经采购人许可不得以任何形式转包或分包本项目。
5.总体要求
5.1成交人须在合同签订生效之日起 5 个工作日内成立项目组，开始组织项目实施前准备工作。首先，制定实施计划，经双方评审后严格按照计划实施；然后进行调研勘察，完成实施方案设计并向采购人提交实施方案。
5.2成交人须为采购人的数据系统信息安全调整及部署提供技术人员支持，提供技术经验与售后服务。
5.3对采购人的服务器系统进行定期（每月一次）检查并出报告。
5.4成交人需在采购人进行信息系统上线前提供安全技术支持，出现安全问题时提供安全整改方案。
5.5成交人要完成所有新采购软硬件设备的实施、安装调试。
6.人员要求
6.1技术人员（不少于1人，具有所投品牌服务器项目实施资质的人员）具有10年或以上相关工作经验，该工程师需要精通网络技术，熟悉采购人现有的基础网络系统；精通服务器操作系统、虚拟化系统、数据库软件、超融合软件、备份容灾软件的安装部署、设置优化，熟悉各类安全设备的配置及运维，并且具备出现故障后发现及解决问题的能力（报价时提供证明材料）。
6.2供应商需提供所投设备品牌原厂针对此项目的售后服务承诺函，以确保采购人获得原厂的售后服务（报价时提供）。
7.其他要求
7.1项目内容中已经包括本项目中所涉及设备及服务的安装与部署所需要的计算、存储和网络资源要求。
7.2成交人为总包方，需要负责所采购设备的年度维保工作，需要在报价时提供详细的维保工作说明。
7.3成交人需根据医院的信息安全要求，制定应急处置方案，对网络数据临时丢失、系统崩溃、黑客入侵、遭受病毒入侵或特殊安全时期等情况制定应急反应措施，减少采购人损失。
7.4成交人必须按本项目完成期要求完成所有工作，除采购人原因导致延期外，每逾期一天按1000元/日扣罚费用。
8.包装要求
[bookmark: _Toc435540767]8.1除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由成交人承担。
8.2成交人负责将全部货物运送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、现场的搬运。
8.3每一包装单元内应附详细的装箱清单和质量合格凭证。
8.4货物在现场的保管由成交人负责，直至项目安装、验收完毕。
8.5货物在安装调试验收合格前的保险由成交人负责，成交人负责其派出现场工作人员的人身意外保险。
8.6货物运至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交人负责。
9.验收要求
9.1 开箱检验
1）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。
2）拆箱后，供应商应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。
9.2 产品验收要求
1）要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。
2）供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。
3）根据医院需求，完成原有科研数据、分析环境及相关业务数据迁移工作，保障科研业务连续运行。
10.售后服务
10.1质量保证期（简称“质保期”）：不少于三年原厂质保，上门服务，若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。质保期内所产生的一切费用均包含在合同金额里。提供硬件故障响应、备件更换及技术支持服务。
10.2项目通过验收后，设备故障报修的响应时间：提供全天24小时报障电话服务。接到报障后1小时内提供解决方案，如果电话中无法解决，成交人应在收到采购人通知后4小时内派员到现场维修(技术要求另有规定除外)，并在24小时内消除障碍。48小时内未能解决维修问题，成交人必须能提供相同型号的备用机给采购人使用，一直到故障设备修好为止。因设备故障停用的时间，质保期累计相应顺延。
10.3在质保期内，成交人应无偿提供保养和维修服务。主要内容：及时排除故障和进行修理，无偿更换非人为损坏或不能正常工作的机件，质保期内全部服务费和更换零部件的费用由成交人承担。
10.4质保期满后，提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取任何维护费用。成交人在质保期内负责采购人的产品升级服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。
10.5采购人的维修通知发出或寄出后，视为采购人的维修通知送达成交人。
10.6所有货物保修服务方式均为成交人上门保修，即由成交人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交人承担。
10.7包修、包换、包退：按国家现行三包政策。
10.8备件：为保证设备正常运行，成交人须保证所有必须的备件10年以上的稳定供应期。
11.替换要求
若在供货过程中，成交人所投该型号的设备已经停产，经采购人同意，中标可提供与原设备同一品牌且参数不低于所投型号的设备进行替换。如因上述情况导致金额发生变化的，采购人均不再另行支付。 
12.设备操作系统程序要求
成交人必须保证设备操作系统程序的使用次数可无限使用，不可限制固定的使用次数导致设备无法正常运行。
13.安装、调试要求
13.1成交人依照市场调研文件的要求，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，若不符合市场调研文件规定，由此造成的损失由成交人承担。
13.2设备到达现场后，采购人有权对其进行检测，检测费用由成交人承担。
13.3成交人必须安排固定的项目管理团队与采购人对接，并按项目进度安排计划，列明工作内容（包括交货、设备存放、保管、安装、调试、相关验收等）和具体要求，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作。如果项目管理团队成员更换联系电话、邮箱等联系方式，应及时提前通知采购人，否则，由此产生的责任由成交人承担。
13.4成交人提供的设备若采购人要求须与医院的信息化系统相连的，成交人不得拒绝，并按照采购人的要求确保数据能实时传输，实时监控，实现数据交互功能，保证数据的准确性和及时性。
14.培训要求
成交人必须提供但不限于以下培训要求：
14.1按技术方案进行安装调试，提供2天现场用户培训；
14.2根据市场调研文件采购的设备及采用的相关技术，在报价文件中提出全面的培训计划和课程内容安排，并在合同签订后征得采购人同意后实施；
14.3列出具体计划（应包含培训地点、人数、天数）并安排实施；
14.4培训应包括设备及系统的安装和维护、常见故障现象及诊断、常见的问题及解决办法等。   
15.履约保证金
收取比例：合同总额的 3 %。
15.1履约保证金用于补偿采购人因成交人不能完全履行其合同义务而蒙受的损失。 
15.2成交人在签订采购合同后7个工作日内，应以银行转账或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交履约保证金。如成交人以保函方式提交，则保函有效期为：自合同签订生效之日起至交货期满后60日止，保函内容应包括但不限于以下内容：采购人名称、项目名称、成交人名称、担保金额、担保期限，保证方式为连带责任保证。因保函赔付发生的纠纷，由采购人和成交人协商解决，协商不成的，任意一方均有权将争议提交采购人住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。
15.3如以银行转账方式提交保证金的，在成交人按合同要求完成服务内容和验收合格，并提交付款票据30日内，如成交人无违约行为的，采购人将履约保证金无息全额退还给成交人。如采购人不能及时退还履约保证金，经成交人催告后在催告期限内仍不退还的，自逾期退还履约保证金之日起按银行同期存款利率带息退还给成交人（因成交人自身原因导致不能退还的除外）。
15.4如果成交人没有按照要求提交履约保证金，则采购人有权取消成交人的成交资格，解除合同。在此情况下，采购人进行项目重新采购。
16.违约责任与赔偿损失
1.成交人交付的货物不符合市场调研文件、响应文件或合同规定的，采购人有权拒收，并且成交人须向采购人支付本合同金额5%的违约金。
2.如因成交人原因(包括但不限于逾期将货物运送至采购人指定地点、安装、调试不及时等)，导致货物无法如期交付的，从逾期之日起每日按合同总额万分之一的数额向采购人支付违约金;逾期超过15日(含15日)以上的，成交人向采购人支付合同金额的5%违约金，采购人有权单方解除本合同，如违约金不足以偿付采购人损失的，成交人应继续补足。如本合同约定的各项违约金不足以弥补甲方因乙方违约行为导致的实际损失（包括但不限于：第三方向甲方提出的索赔、主管部门对甲方的处罚、甲方因处理索赔及主管部门调查所支出的合理费用、甲方因处理乙方违约行为而支出的合理费用等等），则乙方应赔偿甲方实际损失。
3.采购人逾期付款，则每日按应付未付款项的万分之一向成交人偿付违约金，累计不超本合同金额的5%。
4. 成交人需承担由于货物的质量原因造成的一切安全责任及经济责任。本项目产品交付后，在该产品的合理使用期内，发现该产品存在严重安全隐患或国家相关部门宣布明令淘汰的，成交人应及时通知采购人停止使用该产品，并须于3个工作日内排除该产品安全隐患，若该安全隐患无法排除或排除后该产品将丧失应有服务功能的，应免费重新提供新的安全产品给采购人使用，以之代替；若未履行上述通知义务导致采购人或使用人发生人身财产损害的，应由成交人负责。
5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》等相关法律法规处理。









第二部分　材料基本目录
1、公司营业执照复印件
2、本项目相关的其他资质复印件
3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）
4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）
5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）
6、项目实施方案
7、数据迁移方案
8、售后服务、技术培训方案
9、近三年同类项目汇总及合同关键页复印件
10、供应商认为需要提交的其他材料
11、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）
说明：
1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。
2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式
3.1材料格式 
封面


南方医科大学第七附属医院

_____________(响应文件）







公司名称：                  
联系人：                  
联系电话/邮箱：                  
 



目录
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	材料名称
	页码
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①公司证件复印件
(复印件需清晰）


②本项目相关的其他资质复印件


③法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：                                
公司名称（盖章）：                                              
日期：                                                        



此处粘贴法定代表人
身份证正面


此处粘贴法定代表人
身份证反面





④法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：
注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在    此处填写项目名称     （项目编号：           ）采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。
本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：                                
被授权人签字（盖章）：                                        
公司名称（盖章）：                                            
日期：                                                         




此处粘贴授权代表
身份证正面



此处粘贴授权代表
身份证反面







⑤用户需求偏离表
1、 技术和服务要求偏离表
表1 采购项目内容（“★”项）
	序号
	实质性响应技术条款要求
	是否响应
	偏离说明
	备注

	1
	★1.服务器类型:4U 机架式双路 GPU 服务器，支持双路 CPU 架构，支持不少于 4 张双宽 GPU 加速卡安装。
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	2
	★2.处理器:配置≥ 2 颗 x86 架构服务器处理器；单颗处理器核心数≥52 核，基础主频≥2.0GHz，最大睿频≥3.8GHz，三级缓存≥105MB，单颗功耗≤350W。
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	3
	★3.内存:配置≥256GB DDR5 ECC内存，支持后续扩展；单条容量≥64GB，内存速率≥4800MT/s。
	
	
	见响应文件第  页

	4
	★4.GPU加速卡:配置不少于 1 张数据中心级 GPU 加速卡；单卡显存容量≥141GB，显存类型为 HBM3e 或同等级以上高带宽显存，单卡显存带宽≥4.8TB/s；支持 AI 训练、推理、大模型推理、科学计算及高性能并行计算场景。单卡应支持 FP64、FP32、TF32、BF16、FP16、FP8、INT8 等主流计算精度；单卡 FP64 双精度算力≥30 TFLOPS，FP32 单精度算力≥60 TFLOPS，TF32 张量算力≥830 TFLOPS，BF16/FP16 张量算力≥1,670 TFLOPS，FP8 张量算力≥3,300 TFLOPS，INT8 张量算力≥3,300 TOPS。
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	5
	★17.主要配置:服务器配置:
	序号
	品名
	数量

	1
	算力服务器主机
	1台
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注：如供应商在“是否响应”栏内空白及打“√”表示完全响应；打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

表2 采购项目内容（“▲”项）
	序号
	重要技术条款要求
	是否
响应
	偏离说明
	备注

	1
	▲系统盘:配置不少于 2 块企业级 SSD，单块容量≥480GB，接口类型为 SATA 或更高规格；支持作为系统盘使用，并支持 RAID 保护。
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	2
	▲数据盘:配置不少于 3 块企业级大容量机械硬盘，单块容量≥16TB，转速≥7200RPM，接口类型为 SATA 或同等级别；适用于大容量数据存储。
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	3
	▲缓存盘:配置不少于 1 块数据中心级 NVMe SSD，容量≥4TB，接口规格为 M.2 或同等级别，支持高速数据读写。
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	4
	▲RAID控制器:配置独立硬件 RAID 控制器，支持 RAID 0/1/5/6/10 等常用模式；缓存容量≥4GB，并具备掉电保护能力。
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	5
	▲网络接口:配置不少于 1 张双口 10Gb SFP+ 光口网卡，支持高速网络接入与链路冗余。
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	6
	▲电源:配置 1+1 冗余电源，单电源功率≥2400W，支持热插拔，满足整机满配运行供电需求。
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	7
	▲可靠性:关键部件应支持服务器级稳定性设计，电源、风扇、硬盘等部件具备故障告警能力；支持 7×24 小时连续运行。
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	8
	▲其他要求:配套集群系统，集群系统提供在线管理手册；提供计算软件安装、调试、规划机器布局、网络等。
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注：如供应商在“是否响应”栏内空白及打“√”表示完全响应；打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况

表3 采购项目内容（非“★”“▲”项）
	序号
	院方需求
	实际参数
(供应商应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求)
	偏离情况（无偏离
/正偏离
/负偏离）
	备注

	1
	管理接口:配置不少于 2 个千兆以太网接口，并配置不少于 1 个独立远程管理接口；支持远程开关机、硬件状态监控、故障告警和远程维护。
	
	
	

	2
	散热系统:具备适配高功耗 CPU 与 GPU 的服务器级散热设计，支持长时间高负载稳定运行。
	
	
	

	3
	扩展能力:服务器应支持不少于 4 张双宽 GPU 扩展能力，并具备充足 PCIe 扩展插槽、硬盘扩展空间及散热冗余设计。
	
	
	

	4
	兼容性:支持主流 Linux 服务器操作系统，支持 CUDA/OpenCL/AI 训练框架及常见高性能计算软件环境部署。
	
	
	



二、商务条件偏离表
	序号
	院方需求
	实际参数
(供应商应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求)
	是否偏离
（无偏离
/正偏离
/负偏离）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
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⑥项目实施方案





⑦数据迁移方案





⑧售后服务、技术培训方案 








⑨近三年同类项目汇总及合同关键页复印件
用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）
	序号
	购买单位名称
	服务项目
	服务年月
	数量

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	






⑩供应商认为需要提交的其他材料





⑪报价单


南方医科大学第七附属医院院内采购
报价单
项目名称：数智化健康管理服务平台服务器采购项目（第二次） 
项目编号：NFQYSCDY2026003

一、总报价：小写           元（大写：               ）；
二、分项报价：（按清单明细列出分项报价）
	序号
	产品名称
	规格型号
	产地
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	


备注1.报价以人民币元为单位，保留小数点后两位。
2.总报价应与分项报价明细表中各分项合计汇总价一致。

供应商：         （公司名称）          （盖公章）
法定代表人（或全权代表）：    （签名或签章）  
日期：    年    月    日

3.2合同格式（合同模板仅做参考，根据实际情况调整）





合 同 书















	项目编号：NFQYSCDY2026003   

	项目名称：数智化健康管理服务平台服务器采购项目（第二次） 





甲方：南方医科大学第七附属医院 
法定代表人：
电话：
传真：
地址：佛山市南海区里水镇里官路得胜段28号
联系人：
邮箱：

乙方：
法定代表人：
电话：
传真：
地址：
联系人：
邮箱：










一、总则
依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规和“        （项目编号：    ）”采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南方医科大学第七附属医院      的事项经协商一致，订立本合同。
二、合同金额
人民币  小写：                
大写：     
合同金额包含但不限于以下全部费用：软硬件采购、实施费用、软硬件的安装和调试费、服务费、验收费用、服务人员的工资、交通费、福利、加班费、节假日补贴、员工的社会保险费用（包括养老、医疗、工伤、生育险和失业保险、其费用必须符合现行佛山市政府最新的相关规定）、人身意外商业保险费、人员培训费、质保期售后服务费、利润、税金、技术和售后服务费及不可预见费等完成本项目内容所需的一切费用。
三、合同设备
	序号
	采购标的
	品牌
	产地
	规格型号
	数量（单位）
	单价(元)
	总价(元)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


四、交货期及交货地点
1.交货期：合同签订生效之日起 30 个日历天内，供货（即将货物运至甲方指定地点）、经甲方初步验收合格、安装、调试，使货物达到可交付甲方使用并进行系统验收状态。
2.交货地点：甲方指定地点（佛山市南海区里水镇范围内）。
五、质量要求
1.乙方提供的原厂货物的生产日期必须是至投标截止之日12个月内的全新合格产品。项目质量控制标准：本项目要求严格按照国家有关设备安装及验收规范、技术标准进行安装施工，符合国家颁发的有关质量验评标准，质量等级为合格。
2.乙方提供的货物不得侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
3.因乙方的操作系统程序存在漏洞导致的信息安全风险，乙方应承诺终身免费升级修补，并对系统里的一切内容负有保密的义务。一旦内容泄密，经甲方查实是乙方的责任时，甲方将追究乙方的法律责任。
4.乙方未经甲方许可不得以任何形式转包或分包本项目。
六、总体要求
1.乙方须在合同签订生效之日起 5 个工作日内成立项目组，开始组织项目实施前准备工作。首先，制定实施计划，经双方评审后严格按照计划实施；然后进行调研勘察，完成实施方案设计并向甲方提交实施方案。
2.乙方须为甲方的数据系统信息安全调整及部署提供技术人员支持，提供技术经验与售后服务。
3.对甲方的服务器系统进行定期（每月一次）检查并出报告。
4.乙方需在甲方进行信息系统上线前提供安全技术支持，出现安全问题时提供安全整改方案。
5.乙方要完成所有新采购软硬件设备的实施、安装调试。
七、人员要求
1.技术人员（不少于1人，具有所投品牌服务器项目实施资质的人员）具有10年或以上相关工作经验，该工程师需要精通网络技术，熟悉甲方现有的基础网络系统；精通服务器操作系统、虚拟化系统、数据库软件、超融合软件、备份容灾软件的安装部署、设置优化，熟悉各类安全设备的配置及运维，并且具备出现故障后发现及解决问题的能力。
2.供应商需提供所投设备品牌原厂针对此项目的售后服务承诺函，以确保采购人获得原厂的售后服务。
八、其他要求
1.项目内容中已经包括本项目中所涉及设备及服务的安装与部署所需要的计算、存储和网络资源要求。
2.乙方为总包方，需要负责所采购设备的年度维保工作。
3.乙方需根据医院的信息安全要求，制定应急处置方案，对网络数据临时丢失、系统崩溃、黑客入侵、遭受病毒入侵或特殊安全时期等情况制定应急反应措施，减少甲方损失。
4.乙方必须按本项目完成期要求完成所有工作，除甲方原因导致延期外，每逾期一天按1000元/日扣罚费用。
九、包装要求
1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2.乙方负责将全部货物运送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、现场的搬运。
3.每一包装单元内应附详细的装箱清单和质量合格凭证。
4.货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。
5.货物在安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出现场工作人员的人身意外保险。
6.货物运至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。十、验收要求
1. 开箱检验
1）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。
2）拆箱后，供应商应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。
2.产品验收要求
1）要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。
2）供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。
3）根据医院需求，完成原有科研数据、分析环境及相关业务数据迁移工作，保障科研业务连续运行。
十一、售后服务
1.质量保证期（简称“质保期”）：不少于三年原厂质保，上门服务，若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。质保期内所产生的一切费用均包含在合同金额里。提供硬件故障响应、备件更换及技术支持服务。
2.项目通过验收后，设备故障报修的响应时间：提供全天24小时报障电话服务。接到报障后1小时内提供解决方案，如果电话中无法解决，乙方应在收到甲方通知后4小时内派员到现场维修(技术要求另有规定除外)，并在24小时内消除障碍。48小时内未能解决维修问题，乙方必须能提供相同型号的备用机给甲方使用，一直到故障设备修好为止。因设备故障停用的时间，质保期累计相应顺延。
3.在质保期内，乙方应无偿提供保养和维修服务。主要内容：及时排除故障和进行修理，无偿更换非人为损坏或不能正常工作的机件，质保期内全部服务费和更换零部件的费用由乙方承担。
4.质保期满后，提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取任何维护费用。乙方在质保期内负责甲方的产品升级服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。
5.甲方的维修通知发出或寄出后，视为甲方的维修通知送达乙方。
6.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
7.包修、包换、包退：按国家现行三包政策。
8.备件：为保证设备正常运行，乙方须保证所有必须的备件10年以上的稳定供应期。
十二、替换要求
若在供货过程中，乙方所投该型号的设备已经停产，经甲方同意，中标可提供与原设备同一品牌且参数不低于所投型号的设备进行替换。如因上述情况导致金额发生变化的，甲方均不再另行支付。 
十三、设备操作系统程序要求
乙方必须保证设备操作系统程序的使用次数可无限使用，不可限制固定的使用次数导致设备无法正常运行。
十四、安装、调试要求
1.乙方依照市场调研文件的要求，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，若不符合市场调研文件规定，由此造成的损失由乙方承担。
2.设备到达现场后，甲方有权对其进行检测，检测费用由乙方承担。
3.乙方必须安排固定的项目管理团队与甲方对接，并按项目进度安排计划，列明工作内容（包括交货、设备存放、保管、安装、调试、相关验收等）和具体要求，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作。如果项目管理团队成员更换联系电话、邮箱等联系方式，应及时提前通知甲方，否则，由此产生的责任由乙方承担。
4.乙方提供的设备若甲方要求须与医院的信息化系统相连的，乙方不得拒绝，并按照甲方的要求确保数据能实时传输，实时监控，实现数据交互功能，保证数据的准确性和及时性。
十五、培训要求
乙方必须提供但不限于以下培训要求：
1.按技术方案进行安装调试，提供2天现场用户培训；
2.根据市场调研文件采购的设备及采用的相关技术，提出全面的培训计划和课程内容安排，并在合同签订后征得甲方同意后实施；
3.列出具体计划（应包含培训地点、人数、天数）并安排实施；
4.培训应包括设备及系统的安装和维护、常见故障现象及诊断、常见的问题及解决办法等。      
十六、履约保证金
收取比例：合同总额的 3 %。
1.履约保证金用于补偿甲方因乙方不能完全履行其合同义务而蒙受的损失。 
2.乙方在签订采购合同后7个工作日内，应以银行转账或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向甲方提交履约保证金。如乙方以保函方式提交，则保函有效期为：自合同签订生效之日起至交货期满后60日止，保函内容应包括但不限于以下内容：甲方名称、项目名称、乙方名称、担保金额、担保期限，保证方式为连带责任保证。因保函赔付发生的纠纷，由甲方和乙方协商解决，协商不成的，任意一方均有权将争议提交甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。
3.如以银行转账方式提交保证金的，在乙方按合同要求完成服务内容和验收合格，并提交付款票据30日内，如乙方无违约行为的，甲方将履约保证金无息全额退还给乙方。如甲方不能及时退还履约保证金，经乙方催告后在催告期限内仍不退还的，自逾期退还履约保证金之日起按银行同期存款利率带息退还给乙方（因乙方自身原因导致不能退还的除外）。
4.如果乙方没有按照要求提交履约保证金，则甲方有权取消乙方的成交资格，解除合同。在此情况下，甲方进行项目重新采购。
十七、付款方式：
1.分两期支付
1.1第一期：合同签订生效，乙方运送货物到甲方指定地点、完成设备安装调试和软件环境部署，经甲方验收合格后，甲方于45天内以银行转账方式向乙方支付合同总额的95%。
1.2 第二期：项目验收合格满三年，乙方完成合同约定的售后服务后向甲方提出付款申请，经甲方验收合格后，45天内以银行转账方式向乙方支付合同金额的5%。     
2.乙方凭以下文件资料申请支付合同款：
2.1合同复印件；
2.2验收合格报告；
2.3乙方开具的有效发票。
十八、违约责任与赔偿损失
1.乙方交付的货物不符合市场调研文件、响应文件或合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同金额5%的违约金。
2.如因乙方原因(包括但不限于逾期将货物运送至甲方指定地点、安装、调试不及时等)，导致货物无法如期交付的，从逾期之日起每日按合同总额万分之一的数额向甲方支付违约金;逾期超过15日(含15日)以上的，乙方向甲方支付合同金额的5%违约金，甲方有权单方解除本合同，如违约金不足以偿付甲方损失的，乙方应继续补足。如本合同约定的各项违约金不足以弥补甲方因乙方违约行为导致的实际损失（包括但不限于：第三方向甲方提出的索赔、主管部门对甲方的处罚、甲方因处理索赔及主管部门调查所支出的合理费用、甲方因处理乙方违约行为而支出的合理费用等等），则乙方应赔偿甲方实际损失。
3.甲方逾期付款，则每日按应付未付款项的万分之一向乙方偿付违约金，累计不超本合同金额的5%。
4. 乙方需承担由于货物的质量原因造成的一切安全责任及经济责任。本项目产品交付后，在该产品的合理使用期内，发现该产品存在严重安全隐患或国家相关部门宣布明令淘汰的，乙方应及时通知甲方停止使用该产品，并须于3个工作日内排除该产品安全隐患，若该安全隐患无法排除或排除后该产品将丧失应有服务功能的，应免费重新提供新的安全产品给甲方使用，以之代替；若未履行上述通知义务导致甲方或使用人发生人身财产损害的，应由乙方负责。
5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》等相关法律法规处理。
十九、争议的解决：合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决引起诉讼的，应向甲方所在地人民法院起诉。
二十、不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或签订补充合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
二十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。
二十二、其它
1.本合同所有附件、市场调研文件、响应文件以及甲方要求乙方提供的文书/证照均为合同的有效组成部分。
2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3.甲乙双方在本合同填写或约定的地址、传真、联系人、联系电话、电子邮箱均为有效联系方式，任何一方按照该联系方式向另一方发送通知/文书等，自发出之日的次日视为送达。如任何一方变更部分或全部联系方式，应在变更前三个工作日内以书面通知另一方，否则，不影响另一方按照本合同填写或约定联系方式发送通知/文书之送达效力。
4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
二十三、合同生效：
1.本合同经双方在合同正文后的签署页加盖公章、签字后生效，合同骑缝章仅用作标记合同连贯性，仅有合同侧页骑缝章合同不生效。
2.合同一式伍份，甲方伍份，乙方贰份。
（以下无正文）

甲方（盖章）：
法定代表人/授权代表： 
签订日期：202 年   月  日              
开户名称：南方医科大学第七附属医院（佛山市南海区第三人民医院)
银行帐号：2013023419200187301
开户银行：工行佛山南海里水支行

乙方（盖章）：
法定代表人/授权代表：    
签订日期：202 年   月   日
开户名称：
银行账号：
开户银行：



附件1
南方医科大学第七附属医院廉洁协议

甲方：南方医科大学第七附属医院
乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销/服务项目采购/殡葬管理工作等行为，有效防范商业贿赂、索要财物等行为，营造公平交易、诚实守信、廉洁从业的环境，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守：
一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及廉洁从业协议约定开展购销/服务项目/殡葬管理工作。
二、甲乙双方应当认真履行购销/服务项目合同/殡葬管理工作条款规定，不得以任何名义违反合同规定。
三、甲方严禁私下接受乙方以任何名义、形式给予的回扣。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要和收受现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。若被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向纪检监察部门反映情况。
四、乙方承诺在与甲方业务交往过程中，严格执行有关法律法规及国家、省、市的相关政策，督促乙方为甲方提供服务的人员廉洁从业，禁止发生一切主动索要财物的行为，不存在其他任何违法违规行为。
五、乙方不得以任何方式（如：回扣、宴请、送礼等）向甲方工作人员提供馈赠，不得在服务活动中提供旅游、超标准支付食宿费用等，以影响甲方工作人员采购或使用服务的选择权。乙方不得串谋其他单位，在甲方业务中进行串标或围标等违规违法操作。
六、乙方应保证乙方人员了解本协议中的相关规定，并遵照执行。乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间廉洁协议执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。
七、乙方如违反本协议的，一经发现，甲方有权终止购销/服务合同，并向有关行政部门报告。
八、本协议作为购销/服务项目的重要组成部分，与合同一并生效执行，具有同等的法律效力。
（以下无正文）


甲方（盖章） ：                                乙方（盖章）：		
法定代表人/授权代表：                          法定代表人/授权代表：
         
年   月   日                                           年   月   日
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